*Приложение 2*

»

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач

­­­­­­­­КГП «Районная больница района Беимбета Майлина»УЗАКО

*Уалиев Бекболат Дукенбаевич***\_***Ф.И.О.*

*(подпись)*

«19» октябрября 2022 г.

**Техническая спецификация по лоту № 3**

*.*

*(*

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о регистрации МТ | ***Щелевая лампа офтальмологическая*** |
| Срок поставки | До 1 декабря 2022года |
| Гарантия | 12 месяцев с даты подписания акта установки оборудования |
|  |  |
| Цена, Тенге | **4 637 750,00** |

**Щелевая лампа в комплекте с электроподъемным столом**

Предназначена для биомикроскопии глаза, представляющая собой соединение бинокулярного стереоскопического микроскопа со специальным источником света, снабженным щелевой диафрагмой. Для обследования глазного дна, с возможностью увеличения, освещения, с возможностью фотосъемки и фокусировки на обследуемом участке.

высококачественная апохроматическая оптика;

надежная механика;

светодиодный осветитель (до 10 000 часов бесперебойной работы) обеспечивает натуральную цветопередачу.

● Общее увеличение трехступенчатый эргономичный барабан увеличений позволяет легко настраивать масштаб увеличения (10Х, 16Х и 25Х)

● Ширина щели: плавная регулировка 0 – 14мм.

● Вращение щели: 0 – 180°.

● Фильтры: синий, бескрасный (зеленый)

● Источник света: LED (светодиод)

● Осветитель: нижнего типа.

**Широкий спектр измеряемых параметров:**

Прибор позволяет проводить детальный анализ всех видимых частей: век, роговицы, склеры, радужки, стекловидного тела, конъюктивы, а также осуществлять исследования состояния глазного дна. Полученные результаты могут быть использованы в различных целях: диагностических, научно-исследовательских.

**Выгодные особенности SL-2G:**

легкость измерений:;

Угол поворота щели - 180°.

**Техническая характеристика:**

**Оптическая система:** Галилея, сходящиеся окуляры,

**Переключатель увеличения:** 3-шаговый вращающийся барабан,

**Окуляр:** 12,5х,

**Общее увеличение (реальное поле зрения):** 10х, 16х, 25х,

**Межзрачковое расстояние:**  55 – 78mm,

**Регулировка диоптрий:** -5D до +3D,

**Ширина щели:** 0 - 14 мм,

**Высота щели:**  1 - 14 мм,

**Апертура щели:** 0.3 мм, 1 мм, 5 мм, 10 мм, 14 мм,

**Наклон щели:**  ±90°,

**Поворот щели:**  ±90°,

**Фильтр:** Без фильтра, бескрасный, синий,

**Источник света:** LED светодиод белого света,

**Специальный разъём на корпусе:** Подключение внешней фиксационной метки,

**Диапазон перемещения Боковой (Вправо - влево):** 100 мм,

**Диапазон перемещения Продольный (Вперед - назад):** 90 мм,

**Диапазон перемещения (Вверх – вниз):** 30 мм,

**Точная регулировка по горизонтали:** 12 мм,

**Диапазон перемещения подбородника (Вверх – вниз):** 80 мм.

Оборудование зарегистрировано в Государственном Реестре ЛС РК, имеются все сертификаты, необходимые по Законодательству РК: сертификат соответствия международным или национальным стандартам, а также сертификат происхождения.